




Компания уже несколько лет работает в сфере производства промышленного оборудования по изготовлению блоков (пескобетонных, керамзитобетонных, полистиролбетонных, арболитовых и т.д.), тротуарной плитки, а также производит продукцию на собственном оборудовании.

Бетоносмеситель М-700 380В



Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр кольца | 1400 мм |
| Высота кольца | 500 мм |
| Продолжительность перемешивания | 2-3 мин. |
| Габаритные размеры | 1500\*1500\*1750 мм |
| Вес | 380 кг |
| Толщина металла обечайки (брони) | 16 мм высокопрочной стали |
| Толщина металла лопастей | 10 мм высокопрочной стали |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Общий Объем | 750 литров |
| Объем готовой смеси | 550 литров |
| Мощность | 7,5 кВт |
| Подключение | 380В или 220В |
| Количество лопостей | 4 шт. |





Дополнительное оборудование

• Загрузочный ленточный транспортер - выполняет функцию подачи компонентов смеси в бетоносмеситель 3000/400 мм (отличная альтернатива СКИПу) - 75 000 руб.

• Подающий ленточный транспортер – 5000/400 мм – 69 000 руб.

• СКИПовый подъемник – 110 000 руб.

• Дополнительный комплект лопостей к бетоносмесителю - 12 000 руб.

• Крышка - сетка - 11 000 руб.

Коммерческая часть

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Оборудование | Цена с НДС | Кол-во | Сумма без НДС |
| 1. | Бетоносмеситель принудительного действия М-700 380В | 154 700,00 | 1 | 154 700,00 |

Итого: 154 700,00

Цена с НДС

Срок изготовления: до 5 рабочих дней с момента получения предоплаты (50% от суммы заказа).

Остаток суммы оплачивается после изготовления оборудования. Отгрузка товара производится после полной оплаты стоимости оборудования

Отгрузка производится со склада по адресу: Московская область, г. Воскресенск

Гарантия на изготовленное оборудование: 12 месяца

С уважением к Вам и Вашему бизнесу

Коробов Антон Александрович

Телефон: 8 (926) 409-57-53

Адрес эл. почты: 89264095753@vzbo.ru

Сайт: www.vzbo.ru

