



Компания уже несколько лет работает в сфере производства промышленного оборудования по изготовлению блоков (пескобетонных, керамзитобетонных, полистиролбетонных, арболитовых и т.д.), тротуарной плитки, а также производит продукцию на собственном оборудовании.

|  |
| --- |
| Бетоносмеситель принудительный М-500 380В |

  

Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр кольца | 1200 мм |
| Высота кольца | 500 мм |
| Продолжительность перемешивания | 2-3 мин. |
| Габаритные размеры | 1300\*1300\*1550 мм |
| Вес | 550 кг |
| Толщина металла обечайки (брони) | 12 мм высокопрочной стали |
| Толщина металла лопастей | 12 мм высокопрочной стали |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Общий Объем | 500 литров |
| Объем готовой смеси | 350 литров |
| Мощность | 5,5 кВт |
| Подключение | 380В |
| Количество лопостей | 4 шт. |





• Загрузочный ленточный транспортер - выполняет функцию подачи компонентов смеси в бетоносмеситель 3000/400 мм (отличная альтернатива СКИПу) - 75 000 руб.

• Подающий ленточный транспортер – 5000/400 мм –89 000 руб.

• СКИПовый подъемник – 110 000 руб.

• Дополнительный комплект лопостей к бетоносмесителю - 10 000 руб.

• Крышка - сетка - 10 000 руб.

Стандарт

* Бронированный корпус из высокоуглеродистой стали 09Г2С
* Электродвигатель мощность 11 кВт (АИР132М4У2)
* Цилиндрический редуктор Ц2У200
* 4-х лопостной смешивающий механизм
* Ременая передача

Стоимость **141 700 Р**

Комплектация бетоносмесителя М500

Бизнес

* Комплектация "СТАНДАРТ"
* Кнопка ПУСК/СТОП
* Сетка

с распарывателем мешков

* Дополнительный комплект лопостей
* Трансмиссионное масло в редуктор ТАД-17 (20 л.)
* Дополнительный комплект приводных ремней

Стоимость **160 900 Р**

VIP

* Комплектация "БИЗНЕС"
* Шкаф управления Бетоносмесителем (ПУСК/СТОП, Автомат, Пускатель, Тепловое реле)
* Люк Бетоносмесителя с Электроприводом
* Защитная крышка на приводной механизм
* Расширенная гарантия до 2-х лет

Стоимость **194 700 Р**

Коммерческая часть

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Оборудование | Цена с НДС | Кол-во | Сумма с НДС |
| 1. | Бетоносмеситель принудительного действия  М-500 380В | 141 700.00 | 1 | 141 700.00 |

Итого: 141 700,00руб.

Цена с учетом НДС 18%





* Срок изготовления: до 14 рабочих дней с момента получения предоплаты (50% от суммы заказа).
* Остаток суммы оплачивается после изготовления оборудования. Отгрузка товара производится после полной оплаты стоимости оборудования
* Отгрузка производится со склада по адресу: Московская область, Воскресенский район, село Федино, ул. Производственный центр, 2
* Гарантия на изготовленное оборудование: 12 месяца

Больше хороших клиентов и удачи в Вашем бизнесе!

*С уважением,*

*Менеджер отдела продаж*

*ООО "ВЗБО"*

*Сафонов Сергей Игоревич*

*Мобильный: +7(925)925-77-46*

*Офис: 8-800-505-40-31*

*E-m@il:*[*89259257746@vzbo.ru*](mailto:89259257746@vzbo.ru)

[*www.vzbo.ru*](http://www.vzbo.ru/)



